**Przedmiar robót budowlanych**

**kantorka przy sali gimnastycznej**

**Roboty tynkarsko malarskie:**

1. Równanie i naprawa ścian i sufitu. - 52 m²

2.Gruntowanie i malowanie farba lateksową sufitu i ścian. - 31,5 m²

3. Gruntowanie i malowanie farbą olejną lamperii. - 20,5 m²

**Pozostałe prace budowlane:**

1. Montaż nowego oświetlenia jarzeniowego typu” led”

 jednostronnie zasilanego. - szt. 1

2. Przeciągnięcie przewodów z puszki elektrycznej ok 3 metrów

 i montaż gniazda z uziemieniem (wykucie ściany pod przewód) - szt. 1

3. Zerwanie starej wykładziny z podłogi i przygotowanie

 podłoża do położenia nowej. - 11,5 m²

3. Ułożenie wykładziny pcv na podłodze z cokołem . - 13 m²